DCU

Comunicaciones CAN

Blade <-> PLC <-> PC <-> Tarjeta conversor <-> DCU

El programa es 2 simulaciones de CanOE:

- Delantero (izq, der)

- Trasero (izq, der)

Endo f line test

Instalar la aplicación de certificados de Mercedes Benz

Esperamos usuario y acceso

Localhost:61000/#/zenzefi/ui/certificates

Cada 2 semanas hay que actualizar

CANoe operation